附件一：

|  |
| --- |
| **技术参数：** |
| 整备质量： (kg) | 1150 | 载重： （kg） | 1050 |
| 外形尺寸： （mm） | 3150\*1650\*2100（含警灯） | 轴距： （mm） | 2850 |
| 前轮距： （mm） | 1420 | 后轮距： （mm） | 1450 |
| 最小离地间隙：（mm） | 300 | 转弯半径： （m） | 5 |
| 最高车速： (km/h） | 27 | 爬坡能力： (%) | ≥17 |
| 续航里程： (km） | 80 | 制动距离： (m） | ≦4 |
| **系统配置：** |
| 动力系统 | 电机： | 72v3500w | 控制器： | 英博尔控制器 |
| 电池： | 72v100ah免维护干电池 | 充电器： | 72v/25A |
| 加速器： | 电阻式，0-5K | DC转换器： | 英博尔 DC12V/30A |
| 制动传动系统 | 传动方式： | 机电一体式 | 变速器： | 无 |
| 前桥： | 麦弗逊式独立悬挂 | 后桥： | 半浮式 |
| 行车制动： | 四轮液压制动，真空助力 | 驻车制动： | 机械式手驻车 |
| 转向行驶系统 | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂系统 | 钢板弹簧 |
| 轮胎： | 165/70R13  | 轮辋： | 铁轮辋 |
| 转向器： | 循环球式+EPS电子方向助力 | 方向盘： | PU发泡，仿皮革包覆 |
| 电器系统 | 车灯： | 标配 | 仪表： | 公制 |
| 车身 | 车身： | 铁壳一体冲压全承载车身 | 风挡玻璃 | 钢化玻璃 |
| 车门： | 车门可拆卸 |  |  |
| 车窗： | 前门电动门窗 | 底盘 | 巡逻车专用底盘 |
| 车身附件 | 侧视镜： | 标配 | 内视镜： | 选配 |
| 地毯： | 皮革铝合金压条 | 座椅： | 仿皮革，平板海绵 |
| 其他 | 警用装备： | 警灯、喊话器 | 空调： | 选配 |
| 安全带： | 两点式(选配) | 急停开关： | 标配 |
| 音响： | CD,双扬声器 （选配） | LED显示屏： | 选配 |