附件四：   学生宿舍1号楼室内地下管道维修工程报价单
	序号
	名称
	项目特征
	单位
	工程量
	固定综合单价（元）
	总价（元）

	1
	室内家具床铺拆装
	1. 原有室内家具、床铺拆除、搬运至指定存放处；2. 施工完成后按原样恢复安装；3. 含成品保护、场内运输
	项
	1
	
	

	2
	室内地面砖/现浇混凝土平台破拆
	1. 施工面积约5㎡，以现场实际为准；2. 地面砖面层拆除、清理；3. 约40cm厚现浇混凝土平台人工破拆（机械无法进场）；4. 地下管道周边软质土层开挖（工程量以实际现场为准），管道腾空，为管道更换提供作业空间；5. 含废渣场内集中堆放
	㎡
	5
	
	

	3
	吸粪车
	1. 现浇板下层污水池吸污、清淤；2. 含吸粪车进出场、作业、污水清运处置；3. 为管道维修作业提供安全作业条件
	项
	1
	
	

	4
	[bookmark: _GoBack]管道更换
	1. 管材规格：PVC200，施工长度约8m，以现场实际为准；2. 含旧管道拆除、新管道安装、接口（专用胶水处理）处理；3. 管道闭水试验、流畅；4. 工程量以现场实际发生为准
	m
	8
	
	

	5
	现浇混凝土平板恢复
	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土；2. 含切口四周打毛、植筋、原有钢筋焊接补齐（钢筋按现场原有规格补齐）；3. 模板制作、安装、拆除，采用立柱式框架密集木方支撑，间距≤40cm，底部要夯实，防止浇筑时漏浆或塌陷，平面采用双层模平铺固定牢固（后期无需拆除）；4. 混凝土浇筑、振捣、养护；5. 含泵车输送费用。
	㎡
	5
	
	

	6
	地砖恢复
	1. 铺贴面积22㎡，以现场实际为准；2. 采用与原地面砖同规格、同色系产品，施工前报备甲方；3. 含基层清理、找平、瓷砖铺贴、勾缝、清理养护
	㎡
	22
	
	

	7
	垃圾清运
	1. 含拆除废渣、建筑垃圾二次搬运、装车、外运处置；2. 运距综合考虑，含渣土处置费；3. 施工完成后现场清理保洁
	项
	1
	
	

	8
	合计（元）
	

	说明
	1.本项目报价方式为固定综合单价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应工程的原材料、辅料、人工、设计、各项措施费、垃圾清运、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
2、报价单中涉及的面积、尺寸、数量等一切数据，报价方可现场勘察，在报价前提出异议，一旦报价视同认可。报价方所做的一切推断、推论与学校无关。




