附件四：   学生宿舍6号楼公共浴室吊顶维修工程报价单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	固定综合单价
	总价（元）
	品牌

	1
	原有天棚面龙骨、风机、排风管道
及饰面拆除
	拆除原有600mm*600mm
铝板吊顶及龙骨吊筋、风机及排风管道
	㎡
	277.2
	
	
	

	2
	吊顶天棚
	全丝杆天棚吊筋φ8，50国标不锈钢主龙、三角卡箍不锈钢龙骨(98mm开料、0.4mm壁厚)，吊杆间距不大于1000mm、主龙骨间距不大于1000mm。600*600*0.8mm穿孔铝板，孔距6mm、间距15mm,背贴防震防潮无纺布。
	㎡
	277.2
	
	
	

	3
	装饰灯
	φ480mm超薄明装吸顶灯（48W、三色、防水、防爆）；LED；含照明管线移位安装；
	盏
	20
	
	
	

	4
	排风机
	额定风量：≥ 3,500 m³/h； 全压/机外余压：≥ 220 Pa；电机功率：≤ 1.5 kW (节能型设计)；额定电压：380 V / 3相 / 50 Hz；进出风口口径：DN400 (接口匹配现有风管尺寸)mm；设备类型：箱式离心结构（含消声外壳）；气流形式：单向流
	台
	3
	
	
	

	5
	里脚手架
	拆除及安装吊顶用脚手架，
满足安全文明施工及建设单位要求
	㎡
	277.2
	
	
	/

	6
	垃圾清运
	所有建筑垃圾外运
	项
	1
	
	
	/

	合计（元）
	

	说明
	1、本项目报价方式为固定综合单价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应工程的原材料、辅料、人工、设计、各项措施费、垃圾清运、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
[bookmark: _GoBack]2、报价单中涉及的面积、尺寸、数量等一切数据，报价方可现场勘察，在报价前提出异议，一旦报价视同认可。报价方所做的一切推断、推论与学校无关；



