|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | ​备注 |
| 1 | 瓷砖维修 | **学生公寓A幢**  阳台墙砖：435碎1块、517裂6块、521坏2块、523坏1块（30\*60cm）共10块  卫生间地砖：314坏2块、513坏1块、605松1块、606碎1块、614坏1块、619坏1块（30cm\*30cm）7块  室内地砖：（60\*60cm）521坏1块  室内贴脚线脱落：426、513-1、515-1、515-2、516-2、516-3、517-3、519-2、520、526-1、528-3、609-1、618、623、609、613(12\*60cm )共26块  **学生公寓B幢**  卫生间地砖：221、229、230、233、241、243（30\*30cm）共6块  阳台墙砖：（30\*60）225坏1块  室内地砖：226、227、229、232、239、240、241、243、244、311、325、326、336、339、343、422（60\*60cm）28块  室内贴脚线坏：221-4、231-4、239、511-1、514-4、518-3（12\*60cm）共18块  **学生公寓2号楼：**  卫生间地砖：119、217、216、219、234、240、248、446、447、448、452、453、455、456、461、503、504、505、506、507、508、509、511、512、513、516、518（30\*30cm）共63块  阳台地砖：452、502、507（60\*60cm）10块  阳台墙砖：216、560、606、611、612、613、616、618、619、620、622、624、625、641（30\*60cm）共23块  室内地砖：144-1、220、453-4、460、512-2、（60\*60）共5块  室内贴脚线脱落：224-1、238-5、358、436、504、509、548、55、611、206-6、555(12\*60cm)共10块  **学生公寓5号楼:**  浴室过道（60\*60cm）2块  **学生公寓6号楼:**  宿舍过道（60\*60cm）共350块  **学生公寓7号楼:**  过道：（60\*60cm）共500块  宿舍阳台：201、342、515（30\*60cm）2块  **学生公寓8号楼:**  卫生间门口：328（60\*60cm）1块 | 1、拆除地砖前对周边进行切割。  2、拆除破损地面，拆除水泥砂浆基层至楼板面层。  3、清理垃圾，刷水泥浆一遍。  4、恢复地砖面层，缝口在2mm左右。  5、具体工程量可进行现场勘查。 |
| **一食堂**  22块 （80\*80cm）  3块（97\*11.5cm）  **二食堂**  31块（80\*80cm） |  |
| **教学楼A:**  1F 南女卫坏6块，北女卫坏12块，北男卫坏13块（30\*30）共31块  2F 女卫坏22块，男卫坏11块(30\*30)共33块  3F 女卫坏3块，男卫坏1块（30\*30cm）共4块  4F 男卫坏16块（30\*30cm）  5F 女卫坏5块（30\*30cm）  6F 女卫坏2块，男卫坏9块（30\*30cm）共11块  **教学楼B:**  1F 北男卫坏15块，北女卫坏53块，南男卫坏37块，南女卫坏42块（30\*30cm）共147块  2F 北男卫坏27块，北女卫坏49块，南男卫坏32块，南女卫坏14块（30\*30cm）共122块  3F 北男卫坏29块，北女卫坏25块，南男卫坏29块，南女卫坏1块（30\*30cm）共84块  4F 北女卫坏26块，南男卫坏11块，南女卫坏24块（30\*30cm）共61块  5F 北男卫坏7块，北女卫坏4块，南女卫坏2块（30\*30cm）共13块  **教学楼C：**  1F 南男卫坏8块，南女卫坏5块（30\*30cm）共13块  2F 南男卫坏11块，男女卫坏5块，北男卫坏8块，北女卫坏4块（30\*30cm）共28块  3F 南男卫坏12块，男女卫坏5块，北男卫坏6块，北女卫坏4块（30\*30cm）共27块  **教学楼D：**  1F 北男卫坏13，北女卫坏29块，南男卫坏2块，南女卫坏2块（30\*30cm）共46块  2F 北男卫坏1块，北女卫坏7块，南男卫坏4块，南女卫坏6块（30\*30cm）共18块  3F 北男卫坏6块，南男卫坏14块（30\*30cm）共20块  4F 北男卫坏3块（30\*30cm）  **阶教：**  104、201、405（60\*60cm）2块 | 4 |