**报 价 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **品牌** | **型号** | **规格参数** | **单价** | **金额（元）** |
| 1 | 塑钢移门、窗户滑轮 | 1152套 | 定制 | 定制 | （1）加厚201不锈钢；  （2）底座宽度为15.7mm，长67mm，安装槽宽大于或等于16mm宽，滑轮直径11.5mm。 |  |  |
| 2 | 铝合金平移窗滑轮 | 720套 | 定制 | 定制 | （1）加厚201不锈钢外壳和螺丝，实心铜轮；  （2）底座宽度为49mm，长61mm，厚14.4mm，滑轮直径43mm。 |  |  |
| 3 | 铝合金平移窗限位器 | 720套 | 定制 | 定制 | （1）实心加厚铝合金；  （2）长3cm\*高2.5cm\*厚0.3cm\*内径1cm，单孔，配套不锈钢螺丝固定，配备拆装工具。  （3）安装要求：每扇窗户上下方需各安装一个，安装时确保窗扇开启后洞口的宽度为15cm，上下两个限位器需垂直。 |  |  |
| 4 | 塑钢平移窗限位器 | 1008套 | 定制 | 定制 | （1）实心加厚铝合金；  （2）长3cm\*高2.5cm\*厚0.3cm\*内径2cm，单孔，配套不锈钢螺丝固定。配备拆装工具。  （3）安装要求：每扇窗户上下方需各安装一个，安装时确保窗扇开启后洞口的宽度为15cm，上下两个限位器需垂直。 |  |  |
| 5 | 外开窗限位器 | 144套 | 定制 | 定制 | （1）201不锈钢材质；  （2）底座长50mm\*宽22mm，链条式，间距可调节，链条长度180mm。配备拆装工具。 |  |  |
| 6 | 阳台窗户限高器 | 720个 | 定制 | 定制 | （1）201不锈钢材质；  （2）长65mm\*宽11mm\*厚1mm。 |  |  |
| 7 | 三角阀 | 400套 | 九牧 | / | 全铜壳体、阀芯，镀铬ABS旋转式手柄。规格：长90mm\*φ20mm。 |  |  |
| 8 | 卫生间台盆水龙头 | 42套 | 九牧 | / | 单冷。304不锈钢阀体、陶瓷阀芯、镀铬ABS手柄，尺寸：高160mm\*龙头延伸不低于120mm。 |  |  |
| 9 | 厨房大弯水龙头 | 25套 | 九牧 | / | 单冷。304不锈钢阀体、手柄，陶瓷阀芯。尺寸：净高27cm，弯头宽度16cm，360度可旋转。 |  |  |
| 10 | 淋浴混水阀（带下排水） | 5套 | 九牧 | / | 全铜阀体，陶瓷阀芯，镀铬ABS手柄。挂壁式，单把双控。 |  |  |
| 11 | 钢质防盗进户门 | 3樘 | 金帼 | 甲级防盗门 | 规格：宽0.95m\*高2.1m，含五金配件锁体（钥匙不少于4把），外/右开门。（含安装时墙体损坏部分的修复）。 |  |  |
| 12 | 不锈钢门 | 1樘 | 定制 | 定制 | 304不锈钢材质。双开门，总尺寸为高2m\*宽4.5m。竖管左右间距120mm（竖管直径为22mm，厚0.8mm，圆管内插式），横杆规格：25mm\*13mm。主体框架使用25mm\*38mm方管，厚度1.0mm。单门规格：宽2200mm\*高2000mm。含锁体五金配件。 |  |  |
| 项目报价（人民币）： | | | 大写： 小写： | | | | |

本项目为投标报价为全费用固定总价，包括但不限于竞价文件及其基本技术要求范围内产品、设计、制造、加工、辅材、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、调试、质保期及维保服务、投标人交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和竞价文件所要求的相关服务等全部内容。**本项目所有设备的安装等费用均包含在此次投标报价中，采购人不再另行支付。**

本项目建设地点为怀德名苑一号楼，建议各投标单位现场实地勘测情况后自主报价。