附件四：  学生宿舍2号楼内庭防坠网采购及安装工程报价单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	固定综合单价（元）
	总价（元）

	1
	水平防坠网（304不锈钢外框加两层304不锈钢）
	1.第一层主框架：宽2米一个单元，网格间距1米，主框用3mm*40*40mm304不锈钢矩形管氩弧焊焊接；
2.第二层用304不锈钢钢丝直径3mm孔距直径10cm成品网格；
3.第三层用304不锈钢钢丝直径1.2mm孔距直径3cm成品网格；
4.不锈钢钢斜拉：40*40mm304不锈钢材质方管+构件；
5.吊环构件：底座规格100*100mm*5mm304不锈钢材质（提前开孔膨胀螺丝孔洞φ10mm）；
6.不锈钢膨胀螺丝：M12*150mm304不锈钢材质。
	m2
	156.794
	
	

	2
	余方弃置
	拆除物等归堆、清理并外运至校外，运距及拆除物等处理由投标单位自行考虑，本项价格包干，结算时不做调整。
	项
	1
	
	

	合计（元）：
	[bookmark: _GoBack]

	说明
	1.本项目报价方式为固定综合单价，固定综合单价应包括询价文件所确定的采购范围相应工程的原材料、辅料、人工、设计、各项措施费、垃圾清运、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
2、报价单中涉及的面积、尺寸、数量等一切数据，报价方可现场勘察，在报价前提出异议，一旦报价视同认可。报价方所做的一切推断、推论与学校无关。




